{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Plan2","Plan1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Plan2","index":0,"n_rows":52,"n_cols":11,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[3,0,3,8]]}
["Prefeitura Municipal de Palmitos SC"]
["Projeto Elétrico da Reforma do Terminal Rodoviário Atilio Bridi"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"BDI",0.23]
["PLANILHA ORÇAMETÁRIA"]
[]
["FONTE","CÓDIGO","ITEM","MATERIAL","Unid.","QUANT.","Valor Unit.","BDI 23%","Valor Total"]
[null,null,1,"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS",null,null,null,null,{"$f":"SUM(I8:I29)","v":17984.259999999998}]
["SINAPI 07/2018","74131/007","1.1","Quadro de distribuição para 40 disjuntores","Un",1,833.86,{"$f":"G8*$K$3","v":191.79},{"$f":"F8*(G8+H8)","v":1025.6500000000001}]
["SINAPI 07/2018",91927,"1.2","Cabo de cobre isolamento anti-chama 1kV 2,5mm2","m",1020,3.27,0.75,4100.3999999999996]
["SINAPI 07/2018",91929,"1.3","Cabo de cobre isolamento anti-chama 1kV 4,0mm2","m",100,4.5599999999999996,1.05,561]
["SINAPI 07/2018",91933,"1.4","Cabo de cobre isolamento anti-chama 1kV 10,0mm2","m",100,9.4700000000000006,2.1800000000000002,1165]
["SINAPI 07/2018",91852,"1.5","Eletroduto PVC flexivel corrugado 20mm","m",100,6.86,1.58,844]
["SINAPI 07/2018",91940,"1.6","Caixa de passagem 4x2\"","Un",58,12.93,2.97,922.2]
["SINAPI 07/2018",39028,"1.7","Perfilado perfurado 38x38mm","m",50,6.04,1.39,371.5]
["SINAPI 07/2018",39328,"1.8","Perfilado perfurado 19x38mm","m",100,3.32,0.76,408]
["SINAPI 07/2018",93654,"1.9","Disjuntor monopolar tipo DIN, 16A","Un",2,13.79,3.17,33.92]
["SINAPI 07/2018",93655,"1.10","Disjuntor monopolar tipo DIN, 20A","Un",8,14.74,3.39,145.04]
["SINAPI 07/2018",93656,"1.11","Disjuntor monopolar tipo DIN, 25A","Un",1,14.74,3.39,18.13]
["SINAPI 07/2018",93673,"1.12","Disjuntor tripolar tipo DIN 50A","Un",1,106.6,24.52,131.12]
["SINAPI 07/2018",39471,"1.13","Dispositivo de proteção contra surto (DPS) 275V/40kA","Un",4,128.88,29.64,634.08000000000004]
["SINAPI 07/2018",39457,"1.14","DR tetrapolar 63A, 30mA","Un",1,214.27,49.28,263.55]
["SINAPI 07/2018",91953,"1.15","Interruptor simples de embutir 1 tecla","Un",14,22.71,5.22,391.02]
["SINAPI 07/2018",91959,"1.16","Interruptor simples de embutir 2 tecla","Un",1,35.86,8.25,44.11]
["SINAPI 07/2018",92023,"1.17","Interruptor simples de embutir 1 tecla e tomada 2P+T","Un",2,40.270000000000003,9.26,99.06]
["SINAPI 07/2018",91997,"1.18","Tomada de embutir 2P+T 20A","Un",41,29.04,6.68,1464.52]
["SINAPI 07/2018",97593,"1.19","Luminária tipo spot com lampada","Un",2,75.81,17.440000000000001,186.5]
["SINAPI 07/2018",38889,"1.20","Luminária tipo calha 1x40W","Un",12,23.19,5.33,342.24]
["SINAPI 07/2018",38784,"1.21","Luminária tipo calha 2x40W","Un",22,31.02,7.13,839.3]
["SINAPI 07/2018",39387,"1.22","Lâmpada LED tubular 1,2m 18W","Un",56,57.98,13.34,3993.92]
[null,null,2,"RAMAL DE ENTRADA",null,null,null,null,{"$f":"SUM(I31:I44)","v":14554.05}]
["SINAPI 07/2018",93008,"2.1","Eletroduto de PVC rígido 50mm","m",10,11.07,2.5499999999999998,136.19999999999999]
["SINAPI 07/2018",87502,"2.2","Alvenaria em tijolo cerâmico furado ","m2",8,110.38,25.39,1086.1600000000001]
["SINAPI 07/2018",1008,"2.3","Quadro de medição para 3 medidores padrão celesc","Un",1,2004.96,461.14,2466.1]
["SINAPI 07/2018",95752,"2.4","Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico 50mm","m",6,49.1,11.29,362.34]
["SINAPI 07/2018",96985,"2.5","Haste copperweld 5/8x3,0m com conector","Un",3,37.159999999999997,8.5500000000000007,137.13]
["SINAPI 07/2018",83367,"2.6","Caixa de passagem 60x60x70cm fundo brita com tampa","Un",3,463.66,106.64,1710.9]
["SINAPI 07/2018",92986,"2.7","Cabo de cobre isolamento anti-chama 1kV 35,0mm2","m",240,19.89,4.57,5870.4]
["SINAPI 07/2018",2373,"2.8","Disjuntor termomagnetico tripolar 90A","Un",1,137.13999999999999,31.54,168.68]
["SINAPI 07/2018",2392,"2.9","Disjuntor termomagnetico tripolar 50A","Un",1,97.33,22.39,119.72]
["SINAPI 07/2018",2388,"2.10","Disjuntor termomagnetico bipolar 50A","Un",1,78.040000000000006,17.95,95.99]
["SINAPI 07/2018",2386,"2.11","Disjuntor termomagnetico monopolar 50A","Un",1,24.32,5.59,29.91]
["SINAPI 07/2018",39471,"2.12","Dispositivo de proteção contra surto (DPS) 275V/40kA","Un",3,128.88,29.64,475.56]
["SINAPI 07/2018",72252,"2.13","Cabo de cobre nu 25mm","m",12,21,4.83,309.95999999999998]
["SINAPI 07/2018","73798/001","2.14","Duto espiral flexivel singelo PEAD, 50mm, lançado no solo","m",50,25.77,5.93,1585]
[null,null,null,"TOTAL",null,null,null,null,{"$f":"SUM(I7,I30)","v":32538.31}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Glauber Sartori Gandolfi"]
[null,null,null,null,null,null,"CREA/SC 103070-7"]

{"sheet":"Plan1","index":1,"n_rows":21,"n_cols":2,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
["1.","Dispositivo de Proteção Contra Surto 275V - 40kA"]
["2.","Interruptor Diferencial Residual Bipolar 40A-30mA"]
["3.","Tomada industrial 2P+T - 32A"]
["4.","Lâmpada vapor metálico 250W"]
["5.","Reator para lâmpada vapor metálico 250W"]
["6.","Eletrocalha perfurada tipo U 100x50mm chapa 18"]
["7.","Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm chapa 18"]
["8.","Suporte para calha de 100mm em ferro galvanizado"]
["9.","Suporte para perfilado 38mm"]
["10.","Suporte para vergalhão 1/4\""]
["11.","Curva de inversão 100x100mm "]
["12.","Cruzeta X horizontal 90º 100x50mm"]
["13.","T horizontal 90º 100x50mm"]
["14.","Saída horizontal para perfilado "]
["15.","Comutador knob curto, 2 posições, com bloco de contato simples 1NA"]
["16.","Saída perfilado horizontal para eletroduto 1\""]
["17.","Placa de sinalização de saida, face simples (bloco autônomo)"]
["18.","Luminária de emergência 2 faroletes (bloco autônomo)"]